[image: ]OOO «ЗСК ГЛАССПРОМ» 
141326, Московская обл., Сергиево - Посадский р-он, с. Бужаниново, ул. Полевая, д.35
Телефон: 8 (495) 995-11-95, 8 (49654) 9-08-80,
факс: 8 (495) 223-33-06

Всем сотрудникам
Информационное письмо

Уважаемые коллеги, данным письмом информирую Вас, что в СтартОкна добавлена возможность выбора комплекта алюминиевого наличника для входных дверей Kaleva Aluvet, шириной 102 мм.
ВАЖНО: Длина хлыста наличника 3000мм., что позволяет использовать данный наличник в дверях высотой до 3 метров. 
Артикул:
1. Алюминиевый наличник NA102 - (Наличник)
2. Клипса для алюминиевого наличника NA102 - (Клипса крепления)
3. ВС 3,9х9,5 DIN7981-A2 полусфера (нерж) - (Саморез для фиксакции клипсы крепления)
Чертеж алюминиевого наличника и клипсы крепления:
[image: ]
Декорирование наличника: Порошковая окраска по RAL, выбор в СтартОкнах.
Выбор в Стартокнах:
1. [bookmark: _GoBack]Алюминиевый наличник (максимальный размер хлыста - 2990мм): 
Аксессуары и услуги/Профиль/Профиль в нарезку АЛ/Выбор номенклатуры – Алюминиевый наличник NA102
[image: ]

2. Клипса крепления (поставляется в нарезку по 50мм):
Материалы/Клипса для алюминиевого наличника NA102
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3. Саморез:
Материалы/ВС 3,9х9,5 DIN7981-A2 полусфера (нерж)
[image: ]
Схема крепления наличника:
                       [image: ]
    
Правила расчета размера наличников:
           [image: ]
Правила расчета размеров наличника:
1. При использовании роликовых петель:
Горизонтальный наличник (С) = А (ширина двери) – 40 мм (по 20 мм с каждой стороны заводим вертикальные наличники на раму двери)
Вертикальный наличник (D) 2 шт. = В (высота двери) + 82 мм (102 мм ширина наличника – 20мм заводим горизонтальный наличник на раму двери).
Пример:
Дверь 1000 х 2200
Горизонтальный наличник – 1000-40=960мм.
Вертикальный наличник – 2200+82=2282мм. (2шт.)

2. При использовании накладных петель:
Горизонтальный наличник (С) = А (ширина двери) – 24 мм (20 мм заводим вертикальный наличник со стороны замка и 4 мм вертикальный наличник со стороны петель)
Вертикальный наличник (D) 2 шт. = В (высота двери) + 82 мм (102 мм ширина наличника – 20мм заводим горизонтальный наличник на раму двери).
Пример:
Дверь 1000 х 2200
Горизонтальный наличник – 1000-24=976мм.
Вертикальный наличник – 2200+82=2282мм. (2шт.)
При использовании накладных петель нет возможности закрепить клипсу на раму двери, т.к. расстояние от накладной петли до края рамы составляет 6 мм. Поэтому в этом случае клипсы со стороны петель крепятся в стену, с расчетом нахлеста на раму двери на 4 мм. Выбор крепежа клипс в стену в этом случае определяет замерщик по месту.
3. При использовании скрытолежащих петель, необходима обязательная установка расширителя со стороны петель!!  Так как при полном открытие створки невозможно установить наличник! Для наличника нет места на раме! См примеры:
[image: ]                     [image: ]
Горизонтальный наличник (С) = А (ширина двери) + Расширитель(34мм) – 40 мм (по 20 мм с каждой стороны заводим вертикальные наличники на раму двери)
Вертикальный наличник (D) 2 шт. = В (высота двери) + 82 мм (102 мм ширина наличника – 20мм заводим горизонтальный наличник на раму двери).
Пример:
Дверь 1000 х 2200
Горизонтальный наличник: 1000 + 34(расширитель) - 40=994мм.
Вертикальный наличник: 2200+82=2282мм. (2шт.)
Расход материалов:
Саморез – 1 шт/1 клипса крепления
Клипсы крепления – из расчета 2 шт. на 1 погонный метр наличника
Алюминиевый наличник – по размеру двери в соответствии с правилами расчета.
18.12.2024    

Руководитель проекта Двери	                                                      Бутузов К.
ИНН 5042093207, БИК 044525555, КПП 504201001, ОГРН 1075038009606, ОКПО 99189706, Расчетный счет 40702810160740819601, Корреспондентский счет 30101810400000000555, ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва
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