[bookmark: _GoBack]Схема по переборке ручки 7CR/41 в фурнитурной обвязке «P400 Поворотная»
Ручка является универсальной и подходит для окон, как с правым, так и с левым открыванием створки. Поэтому, перед её установкой, может потребоваться "зеркальная" перестановка (переворот) зубчатых реек и ригелей в корпусе ручки, в зависимости от направления открывания ваших створок.

Ручка с правым открыванием. 



Ручка с левым открыванием. 







Ручка с правым открыванием.                               Ручка с левым открыванием.         
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