Накладные петли WALA AXL 160кг (наплав 19мм)
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Петли Wala изготовлены из алюминия, обладающего высокой устойчивостью к коррозии и атмосферным осадкам. Максимальная несущая способность петель до 160кг. 

Общие правила правильного использования:

( Регулируемые петли 3D предназначены для одностворчатых и двустворчатых дверей.

( Для правильной установки петель дверь должна иметь соответствующую конструкцию.

позволяющие их использовать.

( Правильная работа петель гарантируется только при их правильной установке.

Политика использования:

( Петли не должны подвергаться механической обработке (например, сверлению и фрезерованию),

так как это может отрицательно повлиять на их функционирование, поэтому уже установленные петли следует снять и изолировать при проведении каких-либо действий (мероприятий) с коробкой или створкой.

( Не используйте для герметизации кислотосодержащие средства, так как это может привести к протечкам, коррозии или повреждению других элементов петли и двери.

( В случае повреждения петель ремонт разрешается производить только

производителем столярных изделий или авторизованной технической службой.

( Ни при каких обстоятельствах не допускается никаких вмешательств или модификаций (тип

сверление, сверление) внутри петель.

( Если дверь и/или дверная коробка подверглись несанкционированному вмешательству и/или повреждены и требуют замены, петли также следует заменить на новые. Повторная установка ранее использованных петель запрещена.

( Если в открытой части петель обнаружены посторонние предметы или другие материалы, удалите их.

немедленно снимите их, так как они могут затруднить или полностью исключить работу петель.

Защита поверхности, очистка и уход:

( Монтажники и пользователи должны ознакомиться с принципами защиты, очистки и

обслуживание петель.

( Корпус петли вместе с накладками должен быть защищен от загрязнения во время всех ремонтных и строительных работ.

( При любом виде обработки поверхности двери петли должны быть защищены от

грязи и повреждений.

( Любую грязь или потускнение необходимо немедленно удалять, так как они могут повредить поверхность.

негативно влияющие на работу петель.

( Не используйте для чистки сильные порошки или средства с активными свойствами.

поверхность (содержащая хлориды, кислоты, препараты типа «накипь и ржавчина» и т.п.)

это может повредить антикоррозионное покрытие фитингов и, таким образом, подвергнуть их коррозии.

( Не используйте абразивные средства или жесткие чистящие средства, так как они могут вызвать повреждение поверхности.

( Следует использовать только мягкие средства с нейтральным pH в разбавленном или налитом виде.

просто протрите их мягкой тканью.

( Будьте осторожны, чтобы вода не попала внутрь.

( Петли нельзя смазывать никакими консервантами, такими как смазка или масло.

	Nп/п
	Артикул
	Наименование
	Цвет
	Срок поставки

	1
	AXL-7004
	AXL Петля дв. WALA 19мм 160кг, серый
	Серый
	2-3 дня

	2
	AXL-7016
	AXL Петля дв. WALA 19мм 160кг, темн. серый
	Темно-серый*
	2-3 дня

	3
	AXL-8003
	AXL Петля дв. WALA 19мм 160кг, светл. корич
	Светло-коричневый_
	2-3 дня

	4
	AXL-8017
	AXL Петля дв. WALA 19мм 160кг, коричневый
	Коричневый*
	2-3 дня

	5
	AXL-8019
	AXL Петля дв. WALA 19мм 160кг, темн. корич
	Темно-коричневый_
	2-3 дня

	6
	AXL-9005
	AXL Петля дв. WALA 19мм 160кг, черный
	Черный
	2-3 дня

	7
	AXL-9016
	AXL Петля дв. WALA 19мм 160кг, белый
	Белый
	2-3 дня

	8
	AXL-Gold W4
	AXL Петля дв. WALA 19мм 160кг, бронз. металлик
	Бронза*
	2-3 дня

	9
	AXL-Silver
	AXL Петля дв. WALA 19мм 160кг, cеребр. металлик
	Серебро
	2-3 дня

	11
	AXL-шаблон
	AXL Шаблон петли WALA
	
	7-10 дней


ВАЖНО! Петли комплектуются накладками (заглушками):
Где, заглушки белого цвета комплектуется петля AXL-9016, петли других цветов комплектуются заглушками черного цвета.
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Состав комплекта (пример AXL-9016)
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Схема регулировки
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