Инструкция по выбору в программе StartОкна отбойников на AL системы Aluvet CD,CVS,PD,PVS,HD,HVS.
Открывание наружу.
Выбор отбойников выполняется непосредственно в построителе.
1. В двери обязательно должен быть установлен импост на высоте 300мм от низа конструкции.
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2. [bookmark: _GoBack]Далее в заполнениях выбираем сэндвич панель нужной толщины. Выделяем ячейку заполнения с сэндвичем и добавляем через вложенные вставки нужный отбойник, в зависимости от типа створки (активная или пассивная) 
Внимание!! Сэндвич НЕ наборный! Обычный!
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3. Заполняем параметры отбойника. Указываем направление открывания согласно направлению открывания створки и указываем конфигурацию низа двери (автопорог, створка с порогом или цоколь с порогом). 
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